### - a -

- available() : SFBQLED , SFBSerial

### - b -

- backgroundProcessingActive() : SFBSerial
- begin() : SFBProfile , SFBSerial , SDRaw , SFBQLED , SFBHWTimer

### - c -

- canAdd() : SFBAlarm
- cancel() : SFBAlarm
- canCreate() : SFBAlarm
- canRemove() : SFBAlarm
- canStoreBytesBG() : SFBTxByteBuffer
- canTrigger() : SFBReactor
- count() : SFBAlarm
- create() : SFBAlarm
- created() : SFBAlarm
- currentAlarmNumber() : SFBAlarm

### - e -

- end() : SFBHWTimer , SFBProfile , SFBSerial , SDRaw , SFBQLED

### - f -

- fetchByteBG() : SFBRxByteBuffer
- fetchByteIL() : SFBTxByteBuffer
- flush() : SFBSerial
- forget() : SFBQLED

### - g -

- get() : SFBAlarm
- getBaud() : SFBSerial
- getBlockCount() : SDRaw
- getByteCount() : SDRaw
- getCode() : SFBProcessor
- getCodeMax() : SFBProcessor
- getCodeMin() : SFBProcessor
- getFace() : SDRaw , SFBSerial
- getHWSerial() : SFBSerial
- getHz() : SFBProcessor
- getInfo() : SDRaw
- getLap() : SFBHWTimer
- getLapHandler() : SFBHWTimer
- getLaps() : SFBHWTimer
- getMHz() : SFBProcessor
- getMHzMax() : SFBProcessor
- getMHzMin() : SFBProcessor
- getMsec() : SFBProfile
- getOddParity() : SFBSerial
- getPPM() : SFBProfile
- getSplit() : SFBHWTimer
- getSplitHandler() : SFBHWTimer
- getSplitIndex() : SFBHWTimer
- getState() : SDRaw
- getTicks() : SFBHWTimer
- getTopTime() : SFBAlarm
- getTotalMsec() : SFBProfile
- getTotalUsec() : SFBTicker
- getUsec() : SFBTicker

### - i -

- inHandler() : SFBReactor
- init() : SDRaw
- inUse() : SFBAlarm
- isActive() : SDRaw
- isConsciousMode() : SFBSerial
- isInUse() : SFBSerial
- isManualMode() : SFBSerial
- isReflexMode() : SFBSerial
- isSDHC() : SDRaw

### - o -

- off() : SFBQLED
- on() : SFBQLED
- otherwise() : SFBReactor

### - p -

- peek() : SFBSerial
- popTime() : SFBTicker
- popTimeISR() : SFBTicker
- print() : SFBSerial
- println() : SFBSerial
- printlnCheckByte() : SFBSerial
- pushTime() : SFBTicker
- pushTimeISR() : SFBTicker
- putcBlocking() : SFBSerial
- putcInterrupt() : SFBSerial

### - r -

- read() : SFBEeprom , SDRaw , SFBSerial
- readBlock() : SDRaw
- readPacket() : SFBSerial
- readStatus() : SDRaw
- ready() : SFBSerial
- reflex() : SFBReactor , SFBSpineReflex
- reflexes() : SFBReactor
- reserve() : SFBSerial
- reset() : SFBFrame , SFBHWTimer , SFBTicker
- resetBG() : SFBTxByteBuffer , SFBRxByteBuffer
- resetRx() : SFBFrame
- resetTx() : SFBFrame
- runDueEvents() : SFBAlarm
- runPriorityEvents() : SFBAlarm

### - s -

- set() : SFBAlarm , SFBQLED
- setBlockBuffer() : SDRaw
- setCode() : SFBProcessor
- setHz() : SFBProcessor
- setLap() : SFBHWTimer
- setLapHandler() : SFBHWTimer
- setMaxSpeed() : SFBProcessor
- setMHz() : SFBProcessor
- setMinSpeed() : SFBProcessor
- setRunning() : SFBHWTimer
- setSpiLog() : SDRaw
- setSplit() : SFBHWTimer
- setSplitHandler() : SFBHWTimer
- setTickTime() : SFBHWTimer
- SFBSerial() : SFBSerial
- shipBytesBG() : SFBTxByteBuffer
- size() : SFBEeprom , SFBQLED
- start() : SFBHWTimer
- startup_initialization() : SFBSerial
- stop() : SFBHWTimer
- storeByteBG() : SFBTxByteBuffer
- storeByteIL() : SFBRxByteBuffer
- storeErrorStatusIL() : SFBRxByteBuffer
- sync() : SDRaw

### - t -

- terpriBlocking() : SFBSerial
- terpriInterrupt() : SFBSerial
- time() : SFBQLED
- trigger() : SFBReactor
- txCanAddByte() : SFBFrame
- txDataByte() : SFBFrame

### - u -

- update() : SFBAlarm

### - w -

- wait() : SFBEeprom
- whenIdle() : SFBQLED
- write() : SDRaw , SFBEeprom
- writeBlock() : SDRaw