### - a -

- available() : SFBSerial

### - b -

- backgroundProcessingActive() : SFBSerial
- begin() : SFBSerial

### - c -

- cancel() : SFBAlarm
- canCreate() : SFBAlarm
- canStoreBytesBG() : SFBTxByteBuffer
- create() : SFBAlarm

### - f -

- fetchByteBG() : SFBRxByteBuffer
- fetchByteIL() : SFBTxByteBuffer
- flush() : SFBSerial

### - g -

- get() : SFBAlarm
- getBaud() : SFBSerial
- getFace() : SFBSerial
- getHWSerial() : SFBSerial
- getOddParity() : SFBSerial
- getTopTime() : SFBAlarm

### - i -

- inHandler() : SFBReactor
- isConsciousMode() : SFBSerial
- isInUse() : SFBSerial
- isManualMode() : SFBSerial
- isReflexMode() : SFBSerial

### - o -

- otherwise() : SFBReactor

### - p -

- peek() : SFBSerial
- print() : SFBSerial
- println() : SFBSerial
- printlnCheckByte() : SFBSerial
- putcBlocking() : SFBSerial
- putcInterrupt() : SFBSerial

### - r -

- read() : SFBSerial
- readPacket() : SFBSerial
- ready() : SFBSerial
- reflex() : SFBSpineReflex
- reflexes() : SFBReactor
- reserve() : SFBSerial
- reset() : SFBFrame
- resetBG() : SFBTxByteBuffer , SFBRxByteBuffer
- resetRx() : SFBFrame
- resetTx() : SFBFrame

### - s -

- set() : SFBAlarm
- SFBSerial() : SFBSerial
- shipBytesBG() : SFBTxByteBuffer
- startup_initialization() : SFBSerial
- storeByteBG() : SFBTxByteBuffer
- storeByteIL() : SFBRxByteBuffer
- storeErrorStatusIL() : SFBRxByteBuffer

### - t -

- terpriBlocking() : SFBSerial
- terpriInterrupt() : SFBSerial
- txCanAddByte() : SFBFrame
- txDataByte() : SFBFrame